**W odpowiedzi na zapytanie dotyczące:**

Remont wnętrz budynku szkoły w zakresie posadzek, schodów, ścian w części komunikacyjnej.

1/ Brak w przedmiarze prac pozycji wykonania nowych cokołów z PCV- proszę określić taką pozycję wraz z obmiarem.

Równocześnie zwracam uwagę że cokoły z uwagi na technologię prac winny mieć maksymalną wysokość do 12 cm.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze nie ujęto prac wykonania nowych cokolików z PVC – wykładziny winylowej.

W związku z powyższym informuję że do prac mających na celu wykonanie cokolików w formie wywinięcia wykładziny z posadzki na cokoły uwzględniamy uwagę dotyczącą ich wysokości i przyjęta zostaje wysokość cokołu =12cm. Do przedmiarów zostanie dodana powierzchnia cokołów w ilości:

Parter = 26,4m²

I piętro = 24,09m²

II piętro = 18,84m²



